Holzboden verlegen Bodensee:
· Blaue Markierungen an langen Balken muss immer in Richtung Fußgängerweg zeigen.
· Stellschrauben nur mit Schlitz verwenden.
· Stellschrauben ganz einschrauben und später erst einstellen bzw. nach unten schrauben.
· Holzboden rechts möglichst weit in den Boden einlassen, damit andere Seite nicht zu hoch wird und weniger unterlegt werden muss.
· [bookmark: _GoBack]Bodenplatten mit geringem Abstand verlegen, damit es nicht knarrt!
